# TESI MAGISTRALE ANTONIO LI DESTRI 
### INGEGNERIA AEROSPAZIALE

## Analisi di compositi laminati a fibra curva tramite ABAQUS 

Una volta aperta la cartella zip si ritrovano i seguenti file/cartelle:

- **Codice_VAT.py**. : Una volta aperto il software ABAQUS CAE cliccare su "Run Script" e selezionare questo file. Questo script, eseguito tramite Python 2.7, contiene variabili booleane da selezionare per ottenere analisi personalizzate. Si sceglie la dimensione del modello, 2D o 3D, la geometria e le proprietà del materiale. 
Il codice tridimensionale si caratterizza all'incirca alla riga 180, il bidimensionale alla riga 665. Il codice è commentato nei punti salienti per facilitarne la lettura.
Il codice genera 2 analisi: un File .inp da cui vengono lette e utilizzate le informazioni sulla Connectivity e l'Assembly; e un file .odb che costituisce la simulazione vera e propria. Importante controllare che il percorso dei file sia lo stesso della WorkDirectory di ABAQUS.
Da considerare che se si usa ABAQUS con licenza studenti si ha un limite di 1000 nodi che influenza il numero di strati e la densità della mesh delle analisi e che potrebbe portare al fallimento della simulazione.


- **TESI_A_Li_Destri.pdf** : La stesura della Tesi. Nel paragrafo 3.6 si trovano informazioni più dettagliate sul codice bidimensionale; nel paragrafo  4.4.1 le informazioni riguardano il codice tridimensionale.



Antonio Li Destri
Dicembre, 2024


## ENG VERSION  

Once you have opened the zip folder, you will find the following files/folders:

- **Codice_VAT.py**. Once the ABAQUS CAE software has been opened, click on ‘Run Script’ and select this file. This script, executed via Python 2.7, contains Boolean variables that can be selected to obtain customised analyses. You choose the model size, 2D or 3D, geometry and material properties. 
The three-dimensional code is marked  at approximately line 180, the two-dimensional at line 665. The code is commented at key  points for readability.
The code generates 2 analyses: an .inp file from which the Connectivity and Assembly information is read and used; and an .odb file which is the actual simulation. It is important to check that the file path is the same as the ABAQUS WorkDirectory.
Please note that if you use ABAQUS with a student licence, you have a limit of 1000 nodes, which affects the number of layers and the mesh density of the analysis and could lead to simulation failure.

- **Tesi_A_Li_Destri.pdf** : The thesis is presented. In section 3.6 you will find more detailed information on the two-dimensional code; in section 4.4.1 the information concerns the three-dimensional code.


Antonio Li Destri
December, 2024

